**江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目**

**竣工环境保护验收意见**

2019年10月30日，江苏容正医药科技有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》组织召开了江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目竣工环境保护验收会。验收工作组由建设单位（江苏容正医药科技有限公司）、验收报告编制单位（江苏华睿巨辉环境检测有限公司）的代表及2名特邀专家（名单附后）组成。验收组现场查看并核实了项目建设运营期配套环境保护设施的建设和运行情况，会议期间听取了对项目基本情况和验收监测报告的介绍，审阅了相关材料，经认真研究讨论，形成如下验收意见：

**一、工程建设基本情况**

1、项目基本情况

江苏容正医药科技有限公司成立于2013年11月13日，注册资本1000万元整，公司地址位于南京市江北新区智能制造产业园（中山社区）科创大道9号D8栋。（经度：118.696792，纬度：32.263459）。

建设项目于2019年4月委托江苏新清源环保有限公司编制了《江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目环境影响报告表》，该《报告表》于2019年4月编制完成，2019年8月9日取得南京市江北新区管委会行政审批局《关于江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目环境影响报告表的批复》（南京江北新区管理委员会行政审批局，宁新区管审环表复[2019] 100号，2019年8月9日）

项目环评预估劳动定员15人，全年生产300天，每天工作8小时。

2、验收范围

江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目相配套的环保设施。

**二、工程变动情况**

江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目的性质、规模、地点、加工工艺与环评及批复一致，没有发生变化。污染防治措施没有发生变化。

对照江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号有关规定，本次变动没有新增污染因子，对环境没有产生不利影响，不属于重大变动。

**三、环境保护设施建设情况**

1）废水

项目废水主要为员工生活污水和设备清洗用水，生活污水经化粪池预处理达到接管标准后连同设备清洗废水经六合区大厂污水处理厂处理后排入马汊河。

2）废气

本项目印刷工序产生的废气经集气罩收集后通入活性炭吸附装置进行处理，处理后经15m排气筒排放，排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB116297-1996）中表2相关标准。

3）噪声

建设项目噪声源为生产设备运行产生的设备噪声，运行时源强在70-80dB（A），项目墙体采用隔声消音材料，设备安装时底部加装减震垫等措施。本项目厂内噪声设备在采取降噪措施的情况下，对场界噪声昼间贡献值在65dB (A)以下，本项目夜间不进行生产，不会改变项目所在地环境功能，场界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3 类标准。

**四、环保设施监测结果**

1、监测期间的生产工况

### 验收监测期间，经现场核查，企业生产正常，各生产装置正常运行，各项环保治理设施正常运行，2019年10月14日~10月15日的工况负荷达到验收要求。

### 2、废水

验收监测期间，生活污水排口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷的排放浓度均达到六合区大厂污水处理厂接管标准。

3、废气

验收监测期间，印刷废气排口非甲烷总烃的排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB116297-1996）中表2相关标准。

4、噪声

验收监测期间，厂内各产噪设备正常运行，各类降噪设备及防护设施运行正常，厂界昼间环境噪声监测值范围45.2dB(A)～56.1dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、排放总量

项目废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.055吨/年、0.0308吨/年、0.0045吨/年、0.00072吨/年、0.0063吨/年，均符合该项目环评及批复中总量控制指标要求。

项目废气中VOCs排放量为0.00045吨/年，符合该项目环评及批复中总量控制指标要求。

固体废弃物：全部综合利用或安全处置。

**五、项目对环境的影响**

经采取污染防治措施后，污染物可实现达标排放，项目对外环境影响可接受。

**六、验收结论**

验收组根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、相关技术规范、项目环境影响评价文件及其批复等进行了验收材料审阅和现场查验，经分析讨论后认为：

江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目，并相应落实了环境影响评价文件及其批复中的相关要求，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列不得通过验收的九种情形，项目竣工大气、水、噪声环境保护设施验收合格。

**七、后续要求**

1. 进一步健全环保责任制度，加强环保设施的日常管理和保养工作；
2. 加强固废管理，危险废物委托有资质的单位处理，一般固废综合利用，实现固废“零排放”；

3、保持车间地面清洁，加强环保管理。

**八、验收人员信息**

**见附表。**

江苏容正医药科技有限公司（章）

2019年10月31日

**江苏容正医药科技有限公司杜邦Tyvek湿热灭菌袋生产加工项目竣工发环境保护验收组人员签到表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **单位** | **联系电话** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |